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1. Цель: 
Исследование влияния положительной и отрицательной обратной связи на характеристики линейных цепей.
2. Предварительное задание: 
Предварительное задание выполняется для стенда №3 исходя из порядкового номера студента по списку учебной группы. Исходные данные:
𝐶 С= 8.32 нФ, 𝐿 L= 1.12 мГн, Rп = 28 Ом, U0 = –0.6 В, k = 0.56.
2.1 Теоретические расчеты:
	Режим работы
усилителя
	fp,
кГц
	Rосвн,
Ом
	Q
	2∆f0.7,
кГц
	Zp,
кОм
	Si,
мА/В
	Kp
	βкр
	τ,
мс
	ty,
мс

	Без ОС (теория)
	52.16
	0
	13.10
	3.98
	4.81
	7.15
	34.4
	0.0291
	80
	240

	Эксперимент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С ПОС (теория)
	52.16
	−15.65
	29.8
	1.75
	10.93
	7.15
	77.4
	0.0129
	182
	569

	Эксперимент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С ООС (теория)
	52.16
	+15.65
	8.39
	6.22
	3.08
	7.15
	21.9
	0.0457
	51.2
	161

	Эксперимент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	













АЧХ усилителя без ОС
АЧХ	
35	40	45	48	50	50.15	52.14	54.13	55	58	60	65	70	3.93	5.49	9.03	14.9	23	24.1	34.1	24.1	20	11	8.42	5.2	3.78	f_гр.н	
50.15	50.15	0	40	f_гр.в	


54.13	54.13	0	40	f, кГц

K(f)


ПХ усилителя без ОС
h_p(t)	
0	4.8	14.4	24	33.6	43.2	52.8	62.4	72	81.6	91.2	100.8	110.4	120	129.6	139.2	148.8	158.4	168	177.6	187.2	196.8	206.4	216	225.6	235.2	244.8	251	0	32.1	-28.5	25.3	-22.4	19.9	-17.7	15.7	-13.9	12.3	-10.9	9.72	-8.63	7.65	-6.79	6.03	-5.35	4.75	-4.2	3.72	-3.3	2.93	-2.6	2.29	-2.04	1.8	-1.6	0	τ_y	
251	251	-35	35	t, мкс

h_p(t)


АЧХ усилителя с ПОС
АЧХ	
35	40	45	48	50	51.263	52.14	53.017	55	58	60	65	70	3.96	5.58	9.45	15.9	28.6	54.7	77.4	54.7	23	11.5	8.58	5.27	3.8	f_гр.н	
51.26	51.26	0	90	f_гр.в	
53.017	53.017	0	90	f, кГц

K(f)


ПХ усилителя с ПОС
h_p(t)	
0	4.8	14.4	24	33.6	43.2	52.8	62.4	72	81.6	91.2	100.8	110.4	120	129.6	139.2	148.8	158.4	168	177.6	187.2	196.8	206.4	216	225.6	235.2	244.8	254.4	264	273.6	283.2	292.8	302.4	312	321.6	331.2	340.8	350.4	360	369.6	379.2	388.8	398.4	408	417.6	427.2	436.8	446.4	456	465.6	475.2	484.8	494.4	504	513.6	523.2	532.8	542.4	552	561.6	569	571.2	0	75.4	-71.5	67.8	-64.3	61	-57.9	54.9	-52.1	49.4	-46.8	44.4	-42.1	39.9	-37.9	35.9	-34.1	32.3	-30.6	29	-27.6	26.2	-24.8	23.5	-22.3	21.1	-20	19	-18	17.1	-16.2	15.4	-14.6	13.9	-13.2	12.5	-11.8	11.2	-10.7	10.1	-9.61	9.13	-8.66	8.22	-7.8	7.41	-7.03	6.67	-6.33	6	-5.7	5.41	-5.13	4.87	-4.62	4.38	-4.16	3.94	-3.74	3.54	1.7	-3.36	τ	

569	569	-80	80	t, мкс

h_p(t)


АЧХ усилителя с ООС
K(f)K(f)	
35	40	45	48	49.04	50	52.14	55.25	58	60	65	70	3.91	5.41	8.56	13.1	15.5	18	21.9	15.5	10.2	7.94	5.07	3.74	f_гр.н	
49.04	49.04	0	25	f_гр.в	
55.25	55.25	0	25	f, кГц

K(f)


ПХ училителя с ООС
hp(t)hp​(t)	
0	4.8	14.4	24	33.6	43.2	52.8	62.4	72	81.6	91.2	100.8	110.4	120	129.6	139.2	148.8	158.4	161	168	0	19.9	-16.5	13.7	-11.4	9.46	-7.86	6.53	-5.42	4.5	-3.73	3.09	-2.57	2.13	-1.77	1.47	-1.22	1.01	0.963	-0.841	τ_у	
161	161	-20	25	t, мкс

h_p(t)


