DEVICE_FAMILY=MAX2 
  ValueType=STR     |Key=NameUsedByVendor           |Value=MAX II
  ValueType=STR     |Key=QIS_ToolName               |Value=MAX II
  ValueType=STR     |Key=QIS_CoreExt                |Value=map.eqn
  ValueType=STR     |Key=QIS_FPGAExt                |Value=map.eqn
  ValueType=STR     |Key=SYN_ToolName               |Value=MAXII
  ValueType=STR     |Key=SYN_CoreExt                |Value=vqm
  ValueType=STR     |Key=SYN_FPGAExt                |Value=vqm
  ValueType=STR     |Key=DXP_ToolName               |Value=MAX7000   
  ValueType=STR     |Key=DXP_CoreExt                |Value=edn
  ValueType=STR     |Key=DXP_FPGAExt                |Value=edn
  ValueType=BOOL    |Key=IsPLD                      |Value=True
  ValueType=STR     |Key=Vendor                     |Value=ALTERA
  ValueType=STR     |Key=CB_Extension               |Value=VQM
  ValueType=STR     |Key=CB_MemExtension            |Value=VHD
  ValueType=STR     |Key=CB_ExampleDevice           |Value=EPM2210F256C3
  ValueType=STR     |Key=SVFSpeed                   |Value=10Mhz
  ValueType=STR     |Key=ConfigurationSchemeFlag    |Value=CYCLONE_CONFIGURATION_SCHEME
  ValueType=STR     |Key=ConfigurationDeviceFlag    |Value=CYCLONE_CONFIGURATION_DEVICE
  ValueType=STR     |Key=OptimizationFlag           |Value=MAXII_OPTIMIZATION_TECHNIQUE
  ValueType=STR     |Key=WM_DefaultIOStandard       |Value=LVTTL 3.3V
  ValueType=STR     |Key=SDB_ActiveLowAsynReset     |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_ActiveLowAsynPreset    |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_EnableSyncFlipFlop     |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_EnableAsynFlipFlop     |Value=True
  ValueType=STR     |Key=SDB_EnableLatch            |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_ActiveLowTristate      |Value=True
  ValueType=STR     |Key=SDB_XilinxMacroAdder       |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_XilinxMacroMux         |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_XilinxMuxF56           |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_XilinxMuxF78           |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_XilinxMult             |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_AlteraAdder            |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_AlteraLpmAddSub        |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_AlteraLpmCompare       |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_AlteraLpmMultiply      |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_AlteraLVDS             |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_LatticeMult            |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_LatticeMultB           |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_LatticeFADD2           |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_LatticeFADD2B          |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_LatticeFSUB2           |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_LatticeFSUB2B          |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_LatticeCCU2            |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_LatticeCCU2B           |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_TristateToMux          |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_TristateInternalToMux  |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_TristatePushToTop      |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_EdifBitvecInHex        |Value=False
END_DEVICE_FAMILY
