DEVICE_FAMILY=ECP2M
  ValueType=STR     |Key=LatticeArchName            |Value=LatticeECP2M-DSP
  ValueType=INT     |Key=MaxClkManOutputs           |Value=1
  ValueType=STR     |Key=SYN_ToolName               |Value=LATTICE-ECP2M
  ValueType=STR     |Key=SYN_CoreExt                |Value=edn
  ValueType=STR     |Key=SYN_FPGAExt                |Value=edn
  ValueType=STR     |Key=DXP_ToolName               |Value=lattice_ec
  ValueType=STR     |Key=DXP_CoreExt                |Value=edn
  ValueType=STR     |Key=DXP_FPGAExt                |Value=edn
  ValueType=BOOL    |Key=IsPLD                      |Value=False
  ValueType=STR     |Key=Vendor                     |Value=LATTICE
  ValueType=STR     |Key=CB_Extension               |Value=EDN
  ValueType=STR     |Key=CB_MemExtension            |Value=EDN
  ValueType=STR     |Key=CB_ExampleDevice           |Value=LFE2M35E-5F672C
  ValueType=STR     |Key=WM_DefaultIOStandard       |Value=LVCMOS 2.5V
  ValueType=STR     |Key=SDB_ActiveLowAsynReset     |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_ActiveLowAsynPreset    |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_EnableSyncFlipFlop     |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_EnableAsynFlipFlop     |Value=True
  ValueType=STR     |Key=SDB_EnableLatch            |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_ActiveLowTristate      |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_XilinxMacroAdder       |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_XilinxMacroMux         |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_XilinxMuxF56           |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_XilinxMuxF78           |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_XilinxMult             |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_AlteraAdder            |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_AlteraLpmAddSub        |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_AlteraLpmCompare       |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_AlteraLpmMultiply      |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_AlteraLVDS             |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_LatticeMult            |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_LatticeMultB           |Value=True
  ValueType=STR     |Key=SDB_LatticeFADD2           |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_LatticeFADD2B          |Value=True
  ValueType=STR     |Key=SDB_LatticeFSUB2           |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_LatticeFSUB2B          |Value=True
  ValueType=STR     |Key=SDB_LatticeCCU2            |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_LatticeCCU2B           |Value=True
  ValueType=STR     |Key=SDB_TristateToMux          |Value=False
  ValueType=STR     |Key=SDB_TristateInternalToMux  |Value=True
  ValueType=STR     |Key=SDB_TristatePushToTop      |Value=True
  ValueType=STR     |Key=SDB_EdifBitvecInHex        |Value=False
END_DEVICE_FAMILY
