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1. Цель: Ознакомится с оборудованием лаборатории, исследовать разные формы сигналов и восстановить их по частотно-амплтудной характеристике с спектроанализатора.
2. Процесс выполнения:
Исследовали интерфейс генератора сигналов, оссцилографа, спектроанализатора. Сняли частотно-амплитудные харакеристики с помощью спектроанализатора. Восстановили с помощью теоремы Фурье исходные сигналы.
График восстановленного миандра:
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График восстановленного треугольника:
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График восстановленного треугольника с идеальными амплитудами:
[image: ]
Вывод: Мы ознакомились с оборудованием, научились калибровать антенный анализатор, определили, что образцы являются резистивными нагрузками, где первый имел волновое сопротивление 100 Ом, а оставшиеся два — 50 Ом. 
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